|  |
| --- |
| //LED\_PUSH\_BUTTON |
|  | int ledPin = 13; |
|  | int inPin = 7; |
|  | int val = 0; |
|  |  |
|  | void setup() { |
|  | pinMode(ledPin, OUTPUT); |
|  | pinMode(inPin, INPUT); |
|  | } |
|  |  |
|  | void loop(){ |
|  | val = digitalRead(inPin); |
|  | if (val == HIGH) { |
|  | digitalWrite(ledPin, LOW); |
|  | } else { |
|  | digitalWrite(ledPin, HIGH); |
|  | } |
|  | } |
|  | //Made by -RISHANK MEHROTRA |
|  | //UID - 19BCS3573 |