|  |
| --- |
| //LED\_SMART\_PHONE |
|  | char junk; |
|  | String inputString=""; |
|  | void setup(){ |
|  | Serial.begin(9600); |
|  | pinMode(13, OUTPUT); |
|  | } |
|  | void loop(){ |
|  | if(Serial.available()){ |
|  | while(Serial.available()){ |
|  | char inChar = (char)Serial.read(); |
|  | inputString += inChar; |
|  | } |
|  | Serial.println(inputString); |
|  | while (Serial.available() > 0){ |
|  | junk = Serial.read() ; } |
|  | if(inputString == "a"){ |
|  | digitalWrite(13, HIGH); |
|  | }else if(inputString == "b"){ |
|  | digitalWrite(13, LOW); |
|  | } |
|  | inputString = ""; |
|  | } |
|  | } |
|  | //Made by – Rishank Mehrotra |
|  | //UID - 19BCS3573 |