|  |
| --- |
| //Programmable Digital Data Display System |
|  | #include <LiquidCrystal.h> |
|  |  |
|  | LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); |
|  |  |
|  | void setup() { |
|  |  |
|  | lcd.begin(16, 2); |
|  |  |
|  | lcd.print("EXP 7"); |
|  | } |
|  |  |
|  | void loop() { |
|  |  |
|  | lcd.setCursor(0, 1); |
|  | lcd.print(millis() / 1000); |
|  | } |
|  | //Name – Rishank Mehrotra |
|  | //UID - 19BCS3573 |